model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Portugese&Lang=pt&ihlpTitle=Ajuda interactiva&NextBN=Seguinte&BackBN=Anterior&IntTab1A=Indicações LEDs&IntTabCnt11=Clique nas ilustrações dos LEDs para saber qual o erro.&IntTabCnt12=Pode encontrar a solução mais provável clicando na lista de erros em baixo.&IntTab2=Impressão fraca&IntTabCnt2=Clique no erro de imagem apropriado.&IntTab3=Mais informações&IntTabCnt3=Clique na FAQ apropriada.&RtnToMenu=Voltar ao menu&tableCntMain1=Como selecciono outra origem do papel para a primeira página?&tableCntMain2=Como altero a escala de impressão?&tableCntMain3=Como altero rapidamente as definições da impressora?&tableCntMain4=Outros&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Esta luz geralmente indica que há um problema com o toner.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Esta luz geralmente indica que há pouco toner.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Esta combinação de luzes geralmente indica que há um problema com o toner e com o tambor.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Esta combinação de luzes geralmente indica que há um problema com o tambor.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Esta combinação de luzes geralmente indica que há um problema diverso.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Esta luz geralmente indica que há um problema com o papel.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Esta combinação de luzes geralmente indica que há um problema diverso.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Esta combinação de luzes geralmente indica que há um problema diverso.&LEDGroup1Title=Luz de Toner acesa. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Luz de Toner a piscar. Luz de Ready acesa.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Luz de Drum a piscar. Luz de Ready acesa.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Luz de Error acesa.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Luz de Error a piscar. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Luz de Drum a piscar.Luz de Error a piscar. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Todas as luzes a piscar.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Consulte o Manual do utilizador se não vir acima nenhum exemplo do seu problema de impressão.&PrintName1=Fundo cinzento&PrintErr1=99991&PrintName2=Linhas pretas verticais&PrintErr2=99992&PrintName3=Marcas pretas de toner ao longo da página&PrintErr3=99993&PrintName4=Impressão esbatida&PrintErr4=99994&PrintName5=Linhas brancas verticais&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Conseguiu retirar o papel encravado?&askYES=Sim&askNO=Não&10001title=Pronta&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Fim vida toner&40038total=1&40038_1txt1=Abra a tampa da frente.&40038_1txt2=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&40038_1txt3=Empurre a alavanca de bloqueio verde para baixo e retire o cartucho do toner da unidade do tambor.&40038_1txt4=Desembale o novo cartucho do toner. 
Pegue no cartucho com ambas as mãos e abane-o suavemente cinco ou seis vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do cartucho.&40038_1txt5=Retire a tampa de protecção.&40038_1txt6=Coloque o novo cartucho de toner na unidade do tambor, até que o cartucho fique encaixado na unidade. Se o encaixar convenientemente, a alavanca de bloqueio levantar-se-á automaticamente.&40038_1txt7=Limpe o fio corona no interior da unidade do tambor, deslizando a patilha verde várias vezes para a direita e para a esquerda. Coloque a patilha na posição inicial antes de voltar a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.&40038_1txt8=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Erro Cartucho&60144total=bmp&60144_1txt1=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner e, depois, coloque-o novamente na impressora.
Certifique-se de que o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner está correctamente instalado.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Toner fraco&10006total=bmp&10006_1txt1=O cartucho de toner está quase vazio.
Adquira um novo cartucho de toner em breve.Uma vez que esta combinação de luzes é apenas um aviso, a impressora continuará a imprimir. Contudo, poderá notar uma deterioração da qualidade da impressão à medida que a impressora for imprimindo.
Quando a luz de Toner se acende, a impressora pára de imprimir.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Em breve fim dur. tambor&62003total=1&62003_1txt1=A duração do tambor está a acabar.
Adquira uma nova unidade do tambor para substituir a actual.&62003_1txt2=Abra a tampa da frente.&62003_1txt3=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&62003_1txt4=Empurre a alavanca de bloqueio verde para baixo e retire o cartucho do toner da unidade do tambor.&62003_1txt5=Desembale a nova unidade do tambor.&62003_1txt6=Coloque o cartucho de toner na nova unidade do tambor, até que o cartucho fique encaixado na unidade. Se o encaixar convenientemente, a alavanca de bloqueio levantar-se-á automaticamente.&62003_1txt7=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.&62003_1txt8=Reponha o contador do tambor a zero, consultando as instruções fornecidas com a nova unidade do tambor.&62003_1txt9=Feche a tampa da frente.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Sem papel na Bandeja 1&41200total=bmp&41200_1txt1=A bandeja 1 não tem papel. Coloque papel na bandeja.Prima o botão Go.
Se isto não resolver o problema, certifique-se de que a bandeja está correctamente instalada.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Sem papel na ranhura de aliment. manual&41100total=bmp&41100_1txt1=Coloque uma folha de papel na entrada de alimentação manual.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=O papel encravou na bandeja&42001total=1&42001_1txt1=Puxe a bandeja de papel totalmente para fora.&42001_1txt2=Puxe o papel encravado para fora da impressora.&42001_1txt3=Volte a colocar a bandeja do papel na impressora.&42001_1txt4=Prima o botão Go.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=O papel encravou dentro impressora&42003total=1&42003_1txt1=Abra a tampa da frente.&42003_1txt2=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&42003_1txt3=CUIDADO
Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Espere que a impressora fique fria antes de tocar nas peças internas da impressora.&42003_1txt4=Puxe o papel encravado para fora da impressora.&42003_1txt5=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Papel encravado parte traseira impressora&42004total=1&42004_1txt1=Abra a tampa de trás e a tampa do fusor.&42004_1txt2=CUIDADO
Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Espere que a impressora fique fria antes de tocar nas peças internas da impressora.&42004_1txt3=Puxe o papel encravado para fora da unidade do fusor.&42004_1txt4=Feche a tampa do fusor e a tampa de trás.&42004_1txt5=Prima o botão Go.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Tampa frente aberta&40021total=bmp&40021_1txt1=Feche a tampa da frente.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Tampa fusor aberta&60021total=bmp&60021_1txt1=Feche a tampa do fusor da impressora.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Mem. cheia&30016total=bmp&30016_1txt1=Prima o botão Go para imprimir os restantes dados que estão na memória da impressora.
Se isto não resolver o erro, reduza a complexidade do documento ou a resolução da impressão.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Sobrecarga de impressão&30017total=bmp&30017_1txt1=Prima o botão Go para imprimir os restantes dados que estão na memória da impressora.
Se isto não resolver o erro, reduza a complexidade do documento ou a resolução da impressão.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Erro do tambor&60005total=1&60005_1txt1=Abra a tampa da frente.&60005_1txt2=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&60005_1txt3=Limpe o fio corona no interior da unidade do tambor, deslizando a patilha verde várias vezes para a direita e para a esquerda. Coloque a patilha na posição inicial antes de voltar a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.&60005_1txt4=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Chamada de assistência&40057total=bmp&40057_1txt1=Desligue a impressora.
Aguarde 30 segundos e ligue-a novamente.
Aguarde mais 10 minutos com a impressora ligada.
Se o problema persistir, entre em contacto com a linha de assistência técnica.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Fundo cinzento&99991total=bmp&99991_1txt1=Verifique o ambiente em que se encontra a impressora.
As temperaturas elevadas, a humidade e outras condições poderão provocar esta falha na impressão.
Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, o cartucho do toner ou a unidade do tambor poderá estar danificada. Coloque um novo cartucho de toner ou unidade do tambor.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Linhas pretas verticais&99992total=1&99992_1txt1=Limpe o fio corona no interior da unidade do tambor.&99992_1txt2=Abra a tampa da frente.&99992_1txt3=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&99992_1txt4=Limpe o fio corona no interior da unidade do tambor, deslizando a patilha verde várias vezes para a direita e para a esquerda. Coloque a patilha na posição inicial antes de voltar a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.&99992_1txt5=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&99992_1txt6=Nota
Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, a unidade de tambor poderá estar danificada. Coloque uma nova unidade de tambor.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Marcas pretas de toner ao longo da página&99993total=1&99993_1txt1=Limpe a superfície do tambor OPC.&99993_1txt2=Abra a tampa da frente.&99993_1txt3=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&99993_1txt4=Empurre a alavanca de bloqueio verde para baixo e retire o cartucho do toner da unidade do tambor.&99993_1txt5=Rode a unidade do tambor, olhando ao mesmo tempo para a superfície do tambor OPC.&99993_1txt6=Quando localizar a marca no tambor, limpe a superfície do tambor OPC com um cotonete até que a poeira ou o pó do papel seja removido da superfície.&99993_1txt7=Coloque novamente o cartucho de toner na unidade do tambor, até ouvir um clique que indica que o cartucho ficou encaixado na unidade.&99993_1txt8=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&99993_1txt9=Nota
Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, a unidade de tambor poderá estar danificada. Coloque uma nova unidade de tambor.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Impressão esbatida&99994total=1&99994_1txt1=Verifique o ambiente em que se encontra a impressora.As temperaturas elevadas, a humidade e outras condições poderão provocar esta falha na impressão.Se toda a página estiver impressa num tom claro, o modo Economia de toner pode estar activado. Desactive o modo de economia de toner no separador Avançadas do controlador.
Se o problema não se resolver, tente instalar um novo cartucho de toner.&99994_1txt2=Limpe a janela de varrimento no interior da impressora.&99994_1txt3=Desligue a impressora e, em seguida, desligue-a da corrente.&99994_1txt4=Abra a tampa da frente.&99994_1txt5=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&99994_1txt6=CUIDADO
Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Espere que a impressora fique fria antes de tocar nas peças internas da impressora.&99994_1txt7=Limpe cuidadosamente a janela de varrimento com um pano seco e macio. &99994_1txt8=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&99994_1txt9=Ligue novamente o cabo de alimentação e, em seguida, ligue a impressora.&99994_1txt10=Nota
Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, a unidade de tambor poderá estar danificada. Coloque uma nova unidade de tambor.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Linhas brancas verticais&99995total=1&99995_1txt1=Limpe a janela de varrimento no interior da impressora.&99995_1txt2=Desligue a impressora e, em seguida, desligue-a da corrente.&99995_1txt3=Abra a tampa da frente.&99995_1txt4=Retire o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.&99995_1txt5=CUIDADO
Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. Espere que a impressora fique fria antes de tocar nas peças internas da impressora.&99995_1txt6=Limpe cuidadosamente a janela de varrimento com um pano seco e macio. &99995_1txt7=Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora.
Feche a tampa da frente.&99995_1txt8=Ligue novamente o cabo de alimentação e, em seguida, ligue a impressora.&99995_1txt9=Nota
Se o problema não se resolver após a impressão de algumas páginas, a unidade de tambor poderá estar danificada. Coloque uma nova unidade de tambor.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END