model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Danish&Lang=da&ihlpTitle=Interaktiv hjælp&NextBN=Næste&BackBN=Tilbage&IntTab1A=LED-indikationer&IntTabCnt11=Klik på LED-illustrationerne for at se fejlen.&IntTabCnt12=De mest sandsynlige løsninger kan findes med et klik på fejlene nedenfor.&IntTab2=Ringe udskriftskvalitet&IntTabCnt2=Klik på det rette billedkvalitetslink.&IntTab3=Flere oplysninger&IntTabCnt3=Klik på det rette FAQ-link.&RtnToMenu=Vend tilbage til menu&tableCntMain1=Hvordan vælger jeg en anden papirkilde til første side?&tableCntMain2=Hvordan ændrer jeg sideskalering?&tableCntMain3=Hvordan ændrer jeg hurtigt printerindstillinger?&tableCntMain4=Andet&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Dette lys angiver generelt et tonerproblem.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Dette lys angiver generelt et lavt tonerniveau.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Denne lyskombination angiver generelt et toner- og tromleproblem.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Denne lyskombination angiver generelt et tromleproblem.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Denne lyskombination betyder generelt, at der er et problem.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Dette lys angiver generelt et papirproblem.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Denne lyskombination betyder generelt, at der er et problem.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Denne lyskombination betyder generelt, at der er et problem.&LEDGroup1Title=Toner-lys tændt. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Toner-lyset blinker. Ready-lyset tændt.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Drum-lyset blinker. Ready-lyset tændt.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Error-lys tændt.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Error-lys blinker. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Drum-lys blinker. Error-lys blinker. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Alle lys blinker.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Se brugsanvisningen, hvis et eksempel på dit udskriftskvalitetsproblem ikke ses ovenfor.&PrintName1=Grå baggrund&PrintErr1=99991&PrintName2=Sorte linjer på langs&PrintErr2=99992&PrintName3=Sorte tonermærker på tværs&PrintErr3=99993&PrintName4=Svagt tryk&PrintErr4=99994&PrintName5=Hvide linjer på langs&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Kunne du udbedre papirstoppet?&askYES=Ja&askNO=Nej&10001title=Klar&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Skift toner&40038total=1&40038_1txt1=Åbn frontlågen.&40038_1txt2=Træk tromleenheden og tonerpatronen ud.&40038_1txt3=Tryk det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.&40038_1txt4=Pak tonerpatronen ud. Hold patronen vandret med begge hænder, og vip den forsigtigt fra side til side fem eller seks gange for at fordele toneren jævnt i patronen.&40038_1txt5=Træk beskyttelsesdæksel af.&40038_1txt6=Sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Den går på plads med et klik. Hvis du har sat den rigtigt i, løftes låseklappen automatisk.&40038_1txt7=Rengør koronatråden i tromleenheden ved forsigtigt at skubbe den grønne tap fra venstre mod højre og fra højre mod venstre flere gange. Skub tappen tilbage til udgangspositionen, før tromleenheden og tonerpatronen sættes tilbage i printeren.&40038_1txt8=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Patronfejl&60144total=bmp&60144_1txt1=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud, og sæt dem tilbage i printeren igen.
Kontroller, at tromleenheden og tonerpatronen er sat rigtigt i.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Toner Lav&10006total=bmp&10006_1txt1=Tonerpatronen er ved at være brugt op. Overvej at købe en ny tonerpatron.
Denne lyskombination er en advarsel, og printeren fortsætter med at udskrive. Det medfører dog, at den generelle udskriftskvalitet forringes mens printeren fortsætter med at udskrive.
Når tonerlyset tændes, holder printeren op med at udskrive.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Skift tromleenhed&62003total=1&62003_1txt1=Tromleenheden er tæt på at være brugt op. Køb en ny tromleenhed til udskiftning af den brugte.&62003_1txt2=Åbn frontlågen.&62003_1txt3=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&62003_1txt4=Tryk det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.&62003_1txt5=Pak den nye tromleenhed ud.&62003_1txt6=Sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Den går på plads med et klik. Hvis den er sat rigtigt i, løftes låsehåndtaget automatisk.&62003_1txt7=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren. &62003_1txt8=Nulstil sidetælleren vha. instruktionerne leveret med den nye tromleenhed.&62003_1txt9=Luk frontlågen.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Ingen papirfødning til papirbakke 1&41200total=bmp&41200_1txt1=Der er ikke noget papir i bakke 1. Læg papir i bakken.Tryk på tasten Go.
Hvis dette ikke får fejlen til at forsvinde, skal du kontrollere, at bakken sidder rigtigt.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Ingen papirfødning, manuel fødning&41100total=bmp&41100_1txt1=Læg et stykke papir i bakken til manuel fødning.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Papir fastklemt i bakken&42001total=1&42001_1txt1=Træk papirbakken helt ud af printeren.&42001_1txt2=Træk det fastklemte papir ud af printeren.&42001_1txt3=Sæt papirbakken korrekt tilbage i printeren.&42001_1txt4=Tryk på tasten Go.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Papir fastklemt inde i printeren&42003total=1&42003_1txt1=Åbn frontlågen.&42003_1txt2=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&42003_1txt3=FORSIGTIG
Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Vent på, at printeren afkøles, før du rører ved dens indvendige dele.&42003_1txt4=Træk det fastklemte papir ud af printeren.&42003_1txt5=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Papir fastklemt bagest i printeren&42004total=1&42004_1txt1=Åbn baglåget og fuserlåget.&42004_1txt2=FORSIGTIG
Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Vent på, at printeren afkøles, før du rører ved dens indvendige dele.&42004_1txt3=Træk papiret ud af varmestationsenheden.&42004_1txt4=Luk fuserlåget og baglåget.&42004_1txt5=Tryk på tasten Go.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Frontlågen er åben&40021total=bmp&40021_1txt1=Luk frontlågen.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Fuserlåget er åbent&60021total=bmp&60021_1txt1=Luk fuserlåget på printeren.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Hukommelse fuld&30016total=bmp&30016_1txt1=Tryk på tasten Go for at udskrive resterende data i printerens hukommelse.
Hvis dette ikke får fejlen til at forsvinde, skal enten dokumentets kompleksitet eller opløsningen mindskes.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Printoverløb&30017total=bmp&30017_1txt1=Tryk på tasten Go for at udskrive resterende data i printerens hukommelse.
Hvis dette ikke får fejlen til at forsvinde, skal enten dokumentets kompleksitet eller opløsningen mindskes.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Tromlefejl&60005total=1&60005_1txt1=Åbn frontlågen.&60005_1txt2=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&60005_1txt3=Rengør koronatråden i tromleenheden ved forsigtigt at skubbe den grønne tap fra venstre mod højre og fra højre mod venstre flere gange. Skub tappen tilbage til udgangspositionen, før tromleenheden og tonerpatronen sættes tilbage i printeren.&60005_1txt4=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Servicekald&40057total=bmp&40057_1txt1=Sluk for printeren.
Vent 30 sekunder, og tænd den.
Lad printeren stå tændt i 10 minutter.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Grå baggrund&99991total=bmp&99991_1txt1=Kontroller printerens omgivelser.
Forhold såsom fugt, høje temperaturer osv. kan forårsage fejl i udskrivningen.
Hvis problemet ikke er løst efter udskrivning af nogle få sider, er tonerpatronen eller tromleenheden muligvis beskadiget. Sæt en ny tonerpatron eller tromleenhed i printeren.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Sorte linjer på langs&99992total=1&99992_1txt1=Rengør koronatråden i tromleenheden.&99992_1txt2=Åbn frontlågen.&99992_1txt3=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&99992_1txt4=Rengør koronatråden i tromleenheden ved forsigtigt at skubbe den grønne tap fra venstre mod højre og fra højre mod venstre flere gange. Skub tappen tilbage til udgangspositionen, før tromleenheden og tonerpatronen sættes tilbage i printeren.&99992_1txt5=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&99992_1txt6=Bemærk
Hvis problemet ikke er løst efter få siders udskrivning, er tromleenheden evt. beskadiget. Sæt en ny tromleenhed i.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Sorte tonermærker på tværs&99993total=1&99993_1txt1=Aftør OPC-tromlens overflade.&99993_1txt2=Åbn frontlågen.&99993_1txt3=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&99993_1txt4=Tryk det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.&99993_1txt5=Drej tromleenhedens gear manuelt, mens du ser på OPC-tromlens overflade.&99993_1txt6=Når du har fundet mærket på tromlen, skal du aftørre OPC-tromlens overflade med en vatpind, indtil støvet eller papirpulveret på overfladen er væk.&99993_1txt7=Sæt tonerpatronen i tromleenheden igen. Den går på plads med et klik.&99993_1txt8=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&99993_1txt9=Bemærk
Hvis problemet ikke er løst efter få siders udskrivning, er tromleenheden evt. beskadiget. Sæt en ny tromleenhed i.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Svagt tryk&99994total=1&99994_1txt1=Kontroller printerens omgivelser.
Forhold som fugt, høje temperaturer osv. kan forårsage udskrivningsfejlen.
Hvis hele siden er for lys, kan Tonerbesparelse være aktiveret. Slå Tonerbesparelse fra i printerdriverens fane Avanceret.
Prøv at isætte en ny tonerpatron, hvis problemet ikke løses.&99994_1txt2=Aftør scannervinduet i printeren.&99994_1txt3=Sluk for printeren, og tag strømkablet ud.&99994_1txt4=Åbn frontlågen.&99994_1txt5=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&99994_1txt6=FORSIGTIG
Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Vent på, at printeren afkøles, før du rører ved dens indvendige dele.&99994_1txt7=Rengør forsigtigt scannervinduet med en blød tør klud. &99994_1txt8=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&99994_1txt9=Slut printerens strømkabel til stikkontakten igen, og tænd.&99994_1txt10=Bemærk
Hvis problemet ikke er løst efter få siders udskrivning, er tromleenheden evt. beskadiget. Sæt en ny tromleenhed i.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Hvide linjer på langs&99995total=1&99995_1txt1=Aftør scannervinduet i printeren.&99995_1txt2=Sluk for printeren, og tag strømkablet ud.&99995_1txt3=Åbn frontlågen.&99995_1txt4=Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.&99995_1txt5=FORSIGTIG
Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Vent på, at printeren afkøles, før du rører ved dens indvendige dele.&99995_1txt6=Rengør forsigtigt scannervinduet med en blød tør klud. &99995_1txt7=Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren.
Luk frontlågen.&99995_1txt8=Slut printerens strømkabel til stikkontakten igen, og tænd.&99995_1txt9=Bemærk
Hvis problemet ikke er løst efter få siders udskrivning, er tromleenheden evt. beskadiget. Sæt en ny tromleenhed i.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END