model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Italian&Lang=it&ihlpTitle=Guida interattiva&NextBN=Avanti&BackBN=Indietro&IntTab1A=Indicazioni LED&IntTabCnt11=Fare clic sulle illustrazioni dei LED per ulteriori informazioni sull'errore.&IntTabCnt12=Per visualizzare le soluzioni più appropriate fare clic sugli errori di seguito.&IntTab2=Qualità insuff&IntTabCnt2=Fare clic sul collegamento appropriato per la qualità dell'immagine.&IntTab3=Altre informazioni&IntTabCnt3=Fare clic sul collegamento Domande frequenti appropriato&RtnToMenu=Torna al menu&tableCntMain1=Come selezionare una diversa origine carta per la prima pagina?&tableCntMain2=Come modificare la scala di stampa?&tableCntMain3=Come modificare rapidamente le impostazioni della stampante?&tableCntMain4=Altro&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Questa spia indica generalmente un problema di toner.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Questa spia indica in genere che il toner sta per esaurirsi.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Questa combinazione di spie indica in genere un problema di toner e tamburo.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Questa combinazione di spie indica generalmente un problema di tamburo.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Questa combinazione di spie indica generalmente un problema vario.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Questa spia indica generalmente un problema di carta.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Questa combinazione di spie indica generalmente un problema vario.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Questa combinazione di spie indica generalmente un problema vario.&LEDGroup1Title=LED Toner acceso. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=LED Toner lampeggiante. Spia Ready accesa.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=LED Drum lampeggiante. Spia Ready accesa.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=LED Error acceso.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=LED Error lampeggiante. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=LED Drum lampeggiante. LED Error lampeggiante. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Tutti i LED lampeggianti.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Fare riferimento alla Guida dell'utente se sopra non è riportato un esempio del problema di qualità di stampa riscontrato.&PrintName1=Sfondo grigio&PrintErr1=99991&PrintName2=Righe nere sulla pagina&PrintErr2=99992&PrintName3=Segni di toner nero sulla pagina&PrintErr3=99993&PrintName4=Stampa sbiadita&PrintErr4=99994&PrintName5=Righe bianche nella pagina&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=L'inceppamento carta è stato rimosso?&askYES=Sì&askNO=No&10001title=Pronta&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=No ton.&40038total=1&40038_1txt1=Aprire il coperchio anteriore.&40038_1txt2=Estrarre il gruppo tamburo e il gruppo cartuccia toner.&40038_1txt3=Spingere verso il basso la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.&40038_1txt4=Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia toner. 
Mantenere piana la cartuccia con entrambe le mani e scuoterla lateralmente cinque o sei volte per distribuire il toner all'interno della cartuccia.&40038_1txt5=Rimuovere il sigillo protettivo.&40038_1txt6=Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo finché non scatta in posizione. Se la cartuccia viene inserita correttamente, la leva di blocco si solleva automaticamente.&40038_1txt7=Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo ripetutamente scorrere con cautela la linguetta verde da sinistra a destra e viceversa. Riposizionare la linguetta nella posizione iniziale prima di riporre nella stampante l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&40038_1txt8=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Errore cartuccia&60144total=bmp&60144_1txt1=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner e riporlo nuovamente nella stampante.
Assicurarsi che l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner sia installato correttamente.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Toner ins.&10006total=bmp&10006_1txt1=La cartuccia toner è quasi esaurita. Acquistare una nuova cartuccia toner.
Questa combinazione di spie è un'avvertenza e la stampante continuerà a stampare. Tuttavia, la qualità di stampa potrebbe deteriorarsi.
Quando si accende il LED toner, la stampa viene arrestata.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Tamb. es.&62003total=1&62003_1txt1=Il tamburo deve essere sostituito.
Acquistare un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente.&62003_1txt2=Aprire il coperchio anteriore.&62003_1txt3=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&62003_1txt4=Spingere verso il basso la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.&62003_1txt5=Rimuovere dalla confezione il nuovo gruppo tamburo.&62003_1txt6=Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo nuovo finché non scatta in posizione. Se la cartuccia viene inserita correttamente, la leva di blocco si solleva automaticamente.&62003_1txt7=Riporre il gruppo tamburo e il gruppo cartuccia toner nella stampante.&62003_1txt8=Azzerare il contatore del gruppo tamburo attenendosi alle istruzioni fornite con il nuovo gruppo tamburo.&62003_1txt9=Chiudere il coperchio anteriore.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Carta non alimentata dal vassoio 1&41200total=bmp&41200_1txt1=Carta esaurita nel vassoio 1. Caricare la carta nel vassoio.Premere il tasto Go.
Se l'errore non viene risolto, assicurarsi che il vassoio sia installato correttamente.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Carta non alimentata dallo slot manuale&41100total=bmp&41100_1txt1=Inserire un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Carta inc. nel vassoio&42001total=1&42001_1txt1=Estrarre il vassoio carta dalla stampante.&42001_1txt2=Rimuovere la carta inceppata dalla stampante.&42001_1txt3=Reinserire il vassoio carta nella stampante.&42001_1txt4=Premere il tasto Go.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Carta inc. nella stampante&42003total=1&42003_1txt1=Aprire il coperchio anteriore.&42003_1txt2=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&42003_1txt3=ATTENZIONE
Dopo avere utilizzato la stampante, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddino prima di toccarle.&42003_1txt4=Rimuovere la carta inceppata dalla stampante.&42003_1txt5=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Carta inc. sul retro stampante&42004total=1&42004_1txt1=Aprire il coperchio posteriore e il coperchio del fusore.&42004_1txt2=ATTENZIONE
Dopo avere utilizzato la stampante, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddino prima di toccarle.&42004_1txt3=Rimuovere la carta inceppata dal gruppo fusione.&42004_1txt4=Chiudere il coperchio del fusore e il coperchio posteriore.&42004_1txt5=Premere il tasto Go.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Cop. ant. aperto&40021total=bmp&40021_1txt1=Chiudere il coperchio anteriore.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Cop. fusore aperto&60021total=bmp&60021_1txt1=Chiudere il coperchio del fusore della stampante.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Mem. Piena&30016total=bmp&30016_1txt1=Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante.
Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Ecc stamp&30017total=bmp&30017_1txt1=Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante.
Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Errore tamburo&60005total=1&60005_1txt1=Aprire il coperchio anteriore.&60005_1txt2=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&60005_1txt3=Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo ripetutamente scorrere con cautela la linguetta verde da sinistra a destra e viceversa. Riposizionare la linguetta nella posizione iniziale prima di riporre nella stampante l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&60005_1txt4=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Rich. assist.&40057total=bmp&40057_1txt1=Spegnere la stampante.
Attendere 30 secondi e riaccenderla.
Lasciare la stampante accesa per 10 minuti.
Se il problema persiste contattare un centro di assistenza autorizzato.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Sfondo grigio&99991total=bmp&99991_1txt1=Verificare l'ambiente della stampante.
Condizioni quali l'elevata temperatura e l'umidità possono causare questo problema.
Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che il gruppo tamburo o la cartuccia toner siano danneggiati. Installare un nuovo gruppo tamburo o una nuova cartuccia toner.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Righe nere sulla pagina&99992total=1&99992_1txt1=Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo.&99992_1txt2=Aprire il coperchio anteriore.&99992_1txt3=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&99992_1txt4=Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo ripetutamente scorrere con cautela la linguetta verde da sinistra a destra e viceversa. Riposizionare la linguetta nella posizione iniziale prima di riporre nella stampante l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&99992_1txt5=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&99992_1txt6=Nota
Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che il gruppo tamburo sia danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Segni di toner nero sulla pagina&99993total=1&99993_1txt1=Pulire la superficie del gruppo OPC.&99993_1txt2=Aprire il coperchio anteriore.&99993_1txt3=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&99993_1txt4=Spingere verso il basso la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.&99993_1txt5=Ruotare manualmente la rotella del gruppo tamburo controllando la superficie del tamburo OPC.&99993_1txt6=Una volta individuato sul tamburo il segno, pulire la superficie del tamburo OPC con un tampone di cotone fino a eliminare la polvere e i residui di carta. &99993_1txt7=Inserire la cartuccia toner nel nuovo gruppo tamburo spingendola fino a quando non scatta nella posizione corretta.&99993_1txt8=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&99993_1txt9=Nota
Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che il gruppo tamburo sia danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Stampa sbiadita&99994total=1&99994_1txt1=Verificare l'ambiente della stampante.
Condizioni quali l'elevata temperatura e l'umidità possono causare questo problema.
Se l'intera pagina è troppo chiara, è possibile che sia attiva la modalità risparmio toner. Disattivare la modalità risparmio toner nella scheda Avanzate del driver della stampante.
Se il problema non viene risolto, provare a installare una nuova cartuccia toner.&99994_1txt2=Pulire la finestra dello scanner all'interno della stampante.&99994_1txt3=Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.&99994_1txt4=Aprire il coperchio anteriore.&99994_1txt5=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&99994_1txt6=ATTENZIONE
Dopo avere utilizzato la stampante, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddino prima di toccarle.&99994_1txt7=Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno asciutto e morbido. &99994_1txt8=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&99994_1txt9=Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.&99994_1txt10=Nota
Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che il gruppo tamburo sia danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Righe bianche nella pagina&99995total=1&99995_1txt1=Pulire la finestra dello scanner all'interno della stampante.&99995_1txt2=Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.&99995_1txt3=Aprire il coperchio anteriore.&99995_1txt4=Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.&99995_1txt5=ATTENZIONE
Dopo avere utilizzato la stampante, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddino prima di toccarle.&99995_1txt6=Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno asciutto e morbido. &99995_1txt7=Riporre il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella stampante.
Chiudere il coperchio anteriore.&99995_1txt8=Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.&99995_1txt9=Nota
Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che il gruppo tamburo sia danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END