model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Svenska&Lang=sv&ihlpTitle=Interaktiv hjälp&NextBN=Nästa&BackBN=Bakåt&IntTab1A=LED-indikering&IntTabCnt11=Klicka på LED-bilderna för att få veta mer om felet.&IntTabCnt12=Klicka på felen i listan så visas de troligaste lösningarna på problemet.&IntTab2=Dålig utskriftskvalité&IntTabCnt2=Klicka på aktuell länk för bildkvalitet.&IntTab3=Mer information&IntTabCnt3=Klicka på länken för vanliga frågor.&RtnToMenu=Tillbaka till menyn&tableCntMain1=Hur väljer jag en annan papperskälla för förstasidan?&tableCntMain2=Hur ändrar jag utskriftsstorlek?&tableCntMain3=Hur ändrar jag skrivarinställningarna snabbt?&tableCntMain4=Övrigt&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Denna lampa indikerar oftast tonerproblem.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Denna lampa indikerar oftast att tonern snart är slut.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Denna lampkombination indikerar oftast ett toner- och trumproblem.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Denna lampkombination indikerar oftast ett trumproblem.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Denna lampkombination indikerar oftast ett annat slags problem.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Denna lampa indikerar oftast pappersproblem.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Denna lampkombination indikerar oftast ett annat slags problem.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Denna lampkombination indikerar oftast ett annat slags problem.&LEDGroup1Title=Toner-lampan lyser. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Toner-lampan blinkar. Ready-lampan lyser.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Drum-lampan blinkar. Ready-lampan lyser.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Error-lampan lyser.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Error-lampan blinkar. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Drum-lampan blinkar. Error-lampan blinkar. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Alla lampor blinkar.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Läs i bruksanvisningen om inget exempel på ditt problem med utskriftskvaliteten visas här ovan.&PrintName1=Grå bakgrund&PrintErr1=99991&PrintName2=Svarta streck längs sidan&PrintErr2=99992&PrintName3=Svarta tonermärken tvärs över sidan&PrintErr3=99993&PrintName4=Svag utskrift&PrintErr4=99994&PrintName5=Vita streck längs sidan&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Kunde du rensa pappersstoppet?&askYES=Ja&askNO=Nej&10001title=Klar&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Byt toner&40038total=1&40038_1txt1=Öppna den främre luckan.&40038_1txt2=Dra ut trumenheten och tonerkassetten.&40038_1txt3=Tryck ner den gröna låsarmen och ta ut tonerkassetten ur trumenheten.&40038_1txt4=Packa upp den nya tonerkassetten.
Håll tonerkassetten jämnt med båda händerna och skaka den försiktigt i sidled fem eller sex gånger, så att tonern fördelas jämnt i tonerkassetten.&40038_1txt5=Ta bort transportskyddet.&40038_1txt6=För in den nya tonerkassetten i trumenheten, så att den snäpper fast och sitter stadigt. Om du satte in den korrekt lyfts låsarmen automatiskt.&40038_1txt7=Rengör coronatråden på trumenheten genom att försiktigt dra den gröna haken fram och tillbaka flera gånger. För sedan tillbaka haken till utgångsläget innan du sätter tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.&40038_1txt8=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.
Stäng den främre luckan.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Tonerkassettfel&60144total=bmp&60144_1txt1=Ta ut trumenheten och tonerkassetten, och sätt sedan tillbaka dem i skrivaren.
Kontrollera att trumenheten och tonerkassetten sitter som de ska.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Toner låg&10006total=bmp&10006_1txt1=Tonerkassetten är nästan slut. Du bör överväga att köpa en ny.
Denna lampkombination är en varning, men skrivaren kommer att fortsätta att skriva ut. Det kan dock hända att den allmänna utskriftskvaliteten börjar försämras, i takt med att skrivaren fortsätter att skriva ut.
När Toner-lampan tänds avbryter skrivaren utskriften.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Trumman nästan utsliten&62003total=1&62003_1txt1=Trumman är nästan utsliten.
Köp en ny trumma för att byta ut den nuvarande. &62003_1txt2=Öppna den främre luckan.&62003_1txt3=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&62003_1txt4=Tryck ner den gröna låsarmen och ta ut tonerkassetten ur trumenheten.&62003_1txt5=Packa upp den nya trumenheten.&62003_1txt6=För in den nya tonerkassetten i trumenheten, så att den snäpper fast och sitter stadigt. Om du satte in den korrekt lyfts låsarmen automatiskt.&62003_1txt7=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.&62003_1txt8=Återställ trumräknaren enligt instruktionerna som medföljer den nya trumenheten.&62003_1txt9=Stäng den främre luckan.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Ingen pappersmatning fack 1&41200total=bmp&41200_1txt1=Det finns inget papper i fack 1. Lägg i papper i facket och tryck på Go. 
Om felet kvarstår, kontrollera så att facket sitter som det skall.
&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Ingen pappersmatning manuella mataren&41100total=bmp&41100_1txt1=Lägg i ett pappersark i den manuella arkmataren.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Papper har fastnat i facket&42001total=1&42001_1txt1=Dra ut hela papperskassetten ur skrivaren.&42001_1txt2=Dra ut papperet som fastnat ur skrivaren.&42001_1txt3=Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i skrivaren.&42001_1txt4=Tryck på Go.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Papper har fastnat inuti skrivaren&42003total=1&42003_1txt1=Öppna den främre luckan.&42003_1txt2=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&42003_1txt3=VAR FÖRSIKTIG
När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Vänta till dess att skrivaren har svalnat innan du vidrör några av dess inre delar.&42003_1txt4=Dra ut papperet som fastnat ur skrivaren.&42003_1txt5=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.
Stäng den främre luckan.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Papper har fastnat på skrivarens baksida&42004total=1&42004_1txt1=Öppna den bakre luckan och fixeringsluckan.&42004_1txt2=VAR FÖRSIKTIG
När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Vänta till dess att skrivaren har svalnat innan du vidrör några av dess inre delar.&42004_1txt3=Dra ut papperet som fastnat ur fixeringsenheten.&42004_1txt4=Stäng fixeringsluckan och den bakre luckan.&42004_1txt5=Tryck på Go.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Främre luckan är öppen&40021total=bmp&40021_1txt1=Stäng den främre luckan.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Fixeringsluckan är öppen&60021total=bmp&60021_1txt1=Stäng skrivarens fixeringslucka.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Minnet fullt&30016total=bmp&30016_1txt1=Tryck på Go för att skriva ut de data som finns kvar i skrivarens minne.
Om det inte hjälper kan du pröva att förenkla dokumentet eller minska utskriftsupplösningen.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Utskriftsspill&30017total=bmp&30017_1txt1=Tryck på Go för att skriva ut de data som finns kvar i skrivarens minne.
Om det inte hjälper kan du pröva att förenkla dokumentet eller minska utskriftsupplösningen.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Fel på trumenhet&60005total=1&60005_1txt1=Öppna den främre luckan.&60005_1txt2=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&60005_1txt3=Rengör coronatråden på trumenheten genom att försiktigt dra den gröna haken fram och tillbaka flera gånger. För sedan tillbaka haken till utgångsläget innan du sätter tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.&60005_1txt4=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren. 
Stäng den främre luckan.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Servicemeddelande&40057total=bmp&40057_1txt1=Stäng av skrivaren.
Vänta i 30 sekunder och slå sedan på den igen.
Lämna skrivaren påslagen i 10 minuter.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår. &40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Grå bakgrund&99991total=bmp&99991_1txt1=Kontrollera skrivarens omgivning. 
Detta utskriftsfel kan orsakas av hög temperatur, hög luftfuktighet etc.
Om problemet inte är löst efter att några sidor skrivits ut kan tonerkassetten eller trumenheten vara skadad. Sätt i en ny tonerkassett eller trumenhet.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Svarta streck längs sidan&99992total=1&99992_1txt1=Rengör coronatråden på trumenheten.&99992_1txt2=Öppna den främre luckan.&99992_1txt3=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&99992_1txt4=Rengör coronatråden på trumenheten genom att försiktigt dra den gröna haken fram och tillbaka flera gånger. För sedan tillbaka haken till utgångsläget innan du sätter tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.&99992_1txt5=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.
Stäng den främre luckan.&99992_1txt6=Obs
Trumenheten kan vara skadad om inte problemet har lösts efter det att några sidor har skrivits ut. Sätt i en ny trumenhet.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Svarta tonermärken tvärs över sidan&99993total=1&99993_1txt1=Torka av OPC-trummans yta.&99993_1txt2=Öppna den främre luckan.&99993_1txt3=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&99993_1txt4=Tryck ner den gröna låsarmen och ta ut tonerkassetten ur trumenheten.&99993_1txt5=Dra trumenhetens kugghjul för hand medan du tittar på OPC-trummans yta.&99993_1txt6=Lokalisera märket på trumman, och torka av ytan på OPC-trumman med en bomullstuss tills ytans damm eller pappersdamm försvinner.&99993_1txt7=Sätt tillbaka tonerkassetten i trumenheten så att den klickar fast.&99993_1txt8=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren.
Stäng den främre luckan.&99993_1txt9=Obs
Trumenheten kan vara skadad om inte problemet har lösts efter det att några sidor har skrivits ut. Sätt i en ny trumenhet.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Svag utskrift&99994total=1&99994_1txt1=Kontrollera skrivarens omgivning. 
Detta utskriftsfel kan orsakas av hög temperatur, hög luftfuktighet etc.
Tonerbesparingsläget kan vara på om hela sidan blir för ljus. Slå av tonerbesparingen på fliken Avancerat i drivrutinen.
Försök med att installera en ny tonerkassett om problemet kvarstår.&99994_1txt2=Torka av skannerfönstret inuti skrivaren.&99994_1txt3=Stäng av strömbrytaren på skrivaren och dra sedan ur nätkabeln.&99994_1txt4=Öppna den främre luckan.&99994_1txt5=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&99994_1txt6=VAR FÖRSIKTIG
När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Vänta till dess att skrivaren har svalnat innan du vidrör några av dess inre delar.&99994_1txt7=Torka av skannerfönstret försiktigt med en torr, mjuk trasa. &99994_1txt8=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren. 
Stäng den främre luckan.&99994_1txt9=Koppla in skrivaren igen och slå på strömbrytaren.&99994_1txt10=Obs
Trumenheten kan vara skadad om inte problemet har lösts efter det att några sidor har skrivits ut. Sätt i en ny trumenhet.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Vita streck längs sidan&99995total=1&99995_1txt1=Torka av skannerfönstret inuti skrivaren.&99995_1txt2=Stäng av strömbrytaren på skrivaren och dra sedan ur nätkabeln.&99995_1txt3=Öppna den främre luckan.&99995_1txt4=Ta ut trumenheten och tonerkassetten.&99995_1txt5=VAR FÖRSIKTIG
När du just har skrivit ut något är vissa av skrivarens inre delar väldigt varma. Vänta till dess att skrivaren har svalnat innan du vidrör några av dess inre delar.&99995_1txt6=Torka av skannerfönstret försiktigt med en torr, mjuk trasa. &99995_1txt7=Sätt tillbaka trumenheten och tonerkassetten i skrivaren. 
Stäng den främre luckan.&99995_1txt8=Koppla in skrivaren igen och slå på strömbrytaren.&99995_1txt9=Obs
Trumenheten kan vara skadad om inte problemet har lösts efter det att några sidor har skrivits ut. Sätt i en ny trumenhet.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END