model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=German&Lang=de&ihlpTitle=Interaktive Hilfe&NextBN=Weiter&BackBN=Zurück&IntTab1A=LED-Anzeigen&IntTabCnt11=Klicken Sie auf die LED-Abbildungen für weitere Informationen zu dem Fehlerzustand.&IntTabCnt12=Klicken Sie auf die nachstehenden Fehler, um Hilfestellungen zu erhalten. &IntTab2=Schlechte Druckqualität&IntTabCnt2=Klicken Sie auf den entsprechenden Bildqualitäts-Link.&IntTab3=Weiteres hierzu&IntTabCnt3=Klicken Sie auf den Frage-Link.&RtnToMenu=Zurück zum Menü&tableCntMain1=Wie kann ich die erste Seite auf anderem Papier drucken?&tableCntMain2=Wie ändere ich die Druckskalierung?&tableCntMain3=Wie kann ich schnell die Druckereinstellungen ändern?&tableCntMain4=Sonstiges&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Diese LED macht gewöhnlich auf ein Tonerproblem aufmerksam.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Diese LED macht gewöhnlich darauf aufmerksam, dass der Toner zur Neige geht.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Wenn diese LEDs gleichzeitig leuchten, weist das gewöhnlich auf ein Problem mit Toner und Trommel hin.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Wenn diese LEDs gleichzeitig leuchten, weist das gewöhnlich auf ein Problem mit der Druckertrommel hin.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Wenn diese LEDs gleichzeitig leuchten, weist das gewöhnlich auf ein sonstiges Problem hin.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Diese LED macht gewöhnlich auf ein Problem mit dem Papier aufmerksam.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Wenn diese LEDs gleichzeitig leuchten, weist das gewöhnlich auf ein sonstiges Problem hin.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Wenn diese LEDs gleichzeitig leuchten, weist das gewöhnlich auf ein sonstiges Problem hin.&LEDGroup1Title=Toner-LED leuchtet. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Toner-LED blinkt. Ready-LED leuchtet.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Drum-LED blinkt. Ready-LED leuchtet.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Error-LED leuchtet.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Error-LED blinkt. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Drum-LED blinkt. Error-LED blinkt. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Alle LEDs blinken.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, falls kein oben genanntes Beispiel auf Ihr Druckproblem zutrifft.&PrintName1=Grauer Hintergrund&PrintErr1=99991&PrintName2=Vertikale schwarze Linien&PrintErr2=99992&PrintName3=Schwarze Tonerflecken auf der Seite&PrintErr3=99993&PrintName4=Schwacher Druck&PrintErr4=99994&PrintName5=Vertikale weiße Linien&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Konnten Sie den Papierstau beseitigen?&askYES=Ja&askNO=Nein&10001title=Bereit&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Toner leer&40038total=1&40038_1txt1=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&40038_1txt2=Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus.&40038_1txt3=Halten Sie den grünen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.&40038_1txt4=Packen Sie die neue Tonerkassette aus.  
Halten Sie die Tonerkassette mit beiden Händen waagerecht und schwenken Sie sie vorsichtig fünf- bis sechsmal hin und her, um den Toner gleichmäßig in der Kassette zu verteilen.&40038_1txt5=Ziehen Sie das Schutzsiegel ab.&40038_1txt6=Schieben Sie die neue Tonerkassette in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn Sie die Tonerkassette korrekt eingesetzt haben, hebt sich der Riegel automatisch.&40038_1txt7=Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und zurück bewegen. Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition, bevor Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in den Drucker einsetzen.&40038_1txt8=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Toner-Fehler&60144total=bmp&60144_1txt1=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette aus dem Drucker und setzen Sie sie erneut ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Trommeleinheit mit der Tonerkassette richtig eingesetzt ist.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Wenig Toner&10006total=bmp&10006_1txt1=Der Toner geht zur Neige. Sie sollten eine neue Tonerkassette bereithalten. 
Diese LED-Kombination ist nur eine Warnung, der Drucker wird weiterhin drucken. Es kann allerdings sein, dass sich die Druckqualität verschlechtert. 
Wenn die Toner-LED leuchtet, hört der Drucker auf zu drucken.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Trommel bestellen&62003total=1&62003_1txt1=Die Trommeleinheit nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer. Besorgen Sie sich eine neue Trommeleinheit, um sie austauschen zu können.&62003_1txt2=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&62003_1txt3=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&62003_1txt4=Halten Sie den grünen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.&62003_1txt5=Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.&62003_1txt6=Schieben Sie die neue Tonerkassette in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn Sie die Tonerkassette korrekt eingesetzt haben, hebt sich der Riegel automatisch.&62003_1txt7=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.&62003_1txt8=Setzen Sie den Trommelzähler zurück. Halten Sie sich dabei an die der neuen Trommeleinheit beiliegenden Anleitung.&62003_1txt9=Schließen Sie die vordere Abdeckung.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Keine Papierzufuhr über Papierzuführung 1&41200total=bmp&41200_1txt1=In Kassette 1 ist kein Papier. Legen Sie Papier in die Kassette ein.Drücken Sie die Go-Taste.
Kann der Fehler so nicht beseitigt werden, dann prüfen Sie, ob die Kassette richtig eingesetzt ist.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Keine Papierzufuhr über manuelle Zuführung&41100total=bmp&41100_1txt1=Legen Sie ein Blatt Papier in die manuelle Zuführung ein.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Papierstau in der Papierkassette&42001total=1&42001_1txt1=Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Drucker.&42001_1txt2=Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Drucker.&42001_1txt3=Setzen Sie die Papierkassette wieder in den Drucker ein.&42001_1txt4=Drücken Sie die Go-Taste.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Papierstau im Drucker&42003total=1&42003_1txt1=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&42003_1txt2=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&42003_1txt3=ACHTUNG 
Wenn Sie den Drucker gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie mit dem Berühren von Teilen im Inneren des Druckers, bis sich der Drucker abgekühlt hat.&42003_1txt4=Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Drucker.&42003_1txt5=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Papierstau an der Rückseite des Druckers&42004total=1&42004_1txt1=Öffnen Sie die hintere Abdeckung und die Abdeckung der Fixiereinheit.&42004_1txt2=ACHTUNG 
Wenn Sie den Drucker gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie mit dem Berühren von Teilen im Inneren des Druckers, bis sich der Drucker abgekühlt hat.&42004_1txt3=Ziehen Sie das gestaute Papier aus der Fixiereinheit.&42004_1txt4=Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit und die rückwärtige Abdeckung.&42004_1txt5=Drücken Sie die Go-Taste.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Vordere Abdeckung offen&40021total=bmp&40021_1txt1=Schließen Sie die vordere Abdeckung.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Fixier-Abdeckung offen&60021total=bmp&60021_1txt1=Schließen Sie an dem Drucker die Abdeckung der Fixiereinheit.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Speicher voll&30016total=bmp&30016_1txt1=Drücken Sie die Go-Taste, um die im Druckerspeicher verbliebenen Daten auszudrucken.
Kann der Fehler so nicht beseitigt werden, reduzieren Sie die Komplexität des zu druckenden Dokuments oder verringern Sie die Druckauflösung.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Zu viele Daten für den Speicher&30017total=bmp&30017_1txt1=Drücken Sie die Go-Taste, um die im Druckerspeicher verbliebenen Daten auszudrucken.
Kann der Fehler so nicht beseitigt werden, reduzieren Sie die Komplexität des zu druckenden Dokuments oder verringern Sie die Druckauflösung.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Trommelfehler&60005total=1&60005_1txt1=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&60005_1txt2=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&60005_1txt3=Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und zurück bewegen. Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition, bevor Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in den Drucker einsetzen.&60005_1txt4=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Störungsmeldung&40057total=bmp&40057_1txt1=Schalten Sie den Drucker aus.
Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein. 
Lassen Sie den Drucker 10 Minuten lang ausgeschaltet. 
Tritt das Problem wiederholt auf, so verständigen Sie Ihren Brother-Händler.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Grauer Hintergrund&99991total=bmp&99991_1txt1=Prüfen Sie die Betriebsbedingungen.
Dieses Druckerproblem kann z. B. durch Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen verursacht werden.
Kann das Problem durch den Druck einiger Seiten nicht behoben werden, so ist die Tonerkassette oder Trommeleinheit möglicherweise beschädigt. 
Installieren Sie eine neue Tonerkassette oder Trommeleinheit.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Vertikale schwarze Linien&99992total=1&99992_1txt1=Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit.&99992_1txt2=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&99992_1txt3=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&99992_1txt4=Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und zurück bewegen. Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition, bevor Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in den Drucker einsetzen.&99992_1txt5=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&99992_1txt6=Hinweis
Wird das Problem durch den Druck einiger Seiten nicht behoben, könnte die Trommeleinheit beschädigt sein. Installieren Sie eine neue Trommeleinheit.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Schwarze Tonerflecken auf der Seite&99993total=1&99993_1txt1=Reinigen Sie die Oberfläche der OPC-Trommel.&99993_1txt2=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&99993_1txt3=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&99993_1txt4=Halten Sie den grünen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.&99993_1txt5=Drehen Sie das Zahnrad der Trommeleinheit mit der Hand, und untersuchen Sie die Oberfläche der OPC-Trommel.&99993_1txt6=Wenn Sie die betreffende Stelle auf der Trommel gefunden haben, reinigen Sie die OPC-Trommel mit einem Wattestäbchen.&99993_1txt7=Schieben Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet.&99993_1txt8=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&99993_1txt9=Hinweis
Wird das Problem durch den Druck einiger Seiten nicht behoben, könnte die Trommeleinheit beschädigt sein. Installieren Sie eine neue Trommeleinheit.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Schwacher Druck&99994total=1&99994_1txt1=Prüfen Sie die Betriebsbedingungen.
Dieses Druckerproblem kann z. B. durch Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen verursacht werden.
Ist der Druck auf der ganzen Seite zu schwach, so ist vielleicht der Tonersparmodus eingestellt. Deaktivieren Sie ihn auf der Registerkarte "Erweitert" im Druckertreiber.
Kann das Problem so nicht behoben werden, dann installieren Sie eine neue Tonerkassette.&99994_1txt2=Wischen Sie das Scannerfenster des Druckers ab.&99994_1txt3=Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. &99994_1txt4=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&99994_1txt5=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&99994_1txt6=ACHTUNG 
Wenn Sie den Drucker gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie mit dem Berühren von Teilen im Inneren des Druckers, bis sich der Drucker abgekühlt hat.&99994_1txt7=Wischen Sie das Scannerfenster  vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. &99994_1txt8=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&99994_1txt9=Schließen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an und schalten Sie den Netzschalter ein.&99994_1txt10=Hinweis
Wird das Problem durch den Druck einiger Seiten nicht behoben, könnte die Trommeleinheit beschädigt sein. Installieren Sie eine neue Trommeleinheit.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Vertikale weiße Linien&99995total=1&99995_1txt1=Wischen Sie das Scannerfenster des Druckers ab.&99995_1txt2=Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. &99995_1txt3=Öffnen Sie die vordere Abdeckung.&99995_1txt4=Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.&99995_1txt5=ACHTUNG 
Wenn Sie den Drucker gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie mit dem Berühren von Teilen im Inneren des Druckers, bis sich der Drucker abgekühlt hat.&99995_1txt6=Wischen Sie das Scannerfenster  vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. &99995_1txt7=Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.&99995_1txt8=Schließen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an und schalten Sie den Netzschalter ein.&99995_1txt9=Hinweis
Wird das Problem durch den Druck einiger Seiten nicht behoben, könnte die Trommeleinheit beschädigt sein. Installieren Sie eine neue Trommeleinheit.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END