model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Dutch&Lang=nl&ihlpTitle=Interactieve Help&NextBN=Volgende&BackBN=Terug&IntTab1A=LED-indicaties&IntTabCnt11=Klik op de afbeeldingen van de LED’s om meer over de fouten te leren.&IntTabCnt12=Klik op de onderstaande fouten om de meest waarschijnlijke oplossing op te zoeken.&IntTab2=Slechte afdrukkwaliteit&IntTabCnt2=Klik op de hyperlink naar de relevante beeldkwaliteit.&IntTab3=Meer aan de weet komen&IntTabCnt3=Klik op de hyperlink naar de relevante vraag.&RtnToMenu=Terug naar het menu&tableCntMain1=Hoe kan ik voor de eerste pagina een andere papierbron selecteren?&tableCntMain2=Hoe kan ik de schaal van de afdruk wijzigen?&tableCntMain3=Hoe kan ik de printerinstellingen snel wijzigen?&tableCntMain4=Diversen&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Dit lampje geeft doorgaans aan dat er iets mis is met de toner.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Dit lampje geeft doorgaans aan dat de toner bijna op is.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Deze combinatie van lampjes geeft doorgaans aan dat er iets mis is met de toner en de drum.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Deze combinatie van lampjes geeft doorgaans aan dat er iets mis is met de drum.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Deze combinatie van lampjes wijst doorgaans op een algemeen probleem.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Dit lampje geeft doorgaans aan dat er iets mis is met het papier.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Deze combinatie van lampjes wijst doorgaans op een algemeen probleem.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Deze combinatie van lampjes wijst doorgaans op een algemeen probleem.&LEDGroup1Title=Toner-lampje brandt. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Toner-lampje knippert. Ready-lampje brandt.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Drum-lampje knippert. Ready-lampje brandt.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Error-lampje brandt.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Error-lampje knippert. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Drum-lampje knippert. Error-lampje knippert. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Alle lampjes knipperen.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Raadpleeg de gebruikershandleiding als uw probleem niet in de lijst van voorbeelden hierboven staat.&PrintName1=Grijze achtergrond&PrintErr1=99991&PrintName2=Zwarte strepen op de pagina&PrintErr2=99992&PrintName3=Zwarte tonervlekken op de pagina&PrintErr3=99993&PrintName4=Vage afdruk&PrintErr4=99994&PrintName5=Witte strepen op de pagina&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Kon u het vastgelopen papier verwijderen?&askYES=Ja&askNO=Nee&10001title=Gereed&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Toner op&40038total=1&40038_1txt1=Maak de voorklep open.&40038_1txt2=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&40038_1txt3=Duw de groene sluithendel naar beneden en haal de tonercartridge uit de drumkit.&40038_1txt4=Pak de nieuwe tonercartridge uit.
Houd de tonercartridge horizontaal en met beide handen vast en schud hem voorzichtig vijf à zes keer heen en weer om de toner gelijkmatig in de cartridge te verspreiden.&40038_1txt5=Verwijder het beschermende gedeelte.&40038_1txt6=Plaats de nieuwe tonercartridge in de drum; u hoort een klik als hij goed op zijn plaats zit. Als hij goed is geïnstalleerd, gaat de sluithendel automatisch omhoog.&40038_1txt7=Reinig de coronadraad in het inwendige van de drum door het groene plaatje voorzichtig een paar maal heen en weer te schuiven. Vergeet niet om dit plaatje weer in de beginstand te zetten alvorens de drumkit en tonercartridge weer in de printer te plaatsen.&40038_1txt8=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Fout cartridge&60144total=bmp&60144_1txt1=Neem de drumkit en tonercartridge uit de printer en zet deze eenheden weer op hun plaats. Controleer dat de drumkit en tonercartridge correct zijn geïnstalleerd.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Toner bijna op&10006total=bmp&10006_1txt1=De tonercartridge is bijna op. Koop een nieuwe tonercartridge.
Deze combinatie van brandende lampjes is slechts een waarschuwing en de printer zal gewoon doorgaan met afdrukken. De printer gaat weliswaar door met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit zal langzaamaan verminderen.
Wanneer het Toner-lampje blijft branden, stopt de printer met afdrukken.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Drum bijna op&62003total=1&62003_1txt1=De drum is aan vervanging toe.
Zorg dat u een nieuwe drumkit bij de hand hebt.&62003_1txt2=Maak de voorklep open.&62003_1txt3=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&62003_1txt4=Duw de groene sluithendel naar beneden en haal de tonercartridge uit de drumkit.&62003_1txt5=Pak de nieuwe drumkit uit.&62003_1txt6=Plaats de tonercartridge in de nieuwe drum; u hoort een klik als hij goed op zijn plaats zit. Als hij goed is geïnstalleerd, gaat de sluithendel automatisch omhoog.&62003_1txt7=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.&62003_1txt8=Stel de drumteller terug aan de hand van de met de nieuwe drumkit meegeleverde instructies.&62003_1txt9=Sluit de voorklep.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Geen papier ingevoerd, lade 1&41200total=bmp&41200_1txt1=Er zit geen papier in Lade 1. Plaats papier in de lade.Druk op Go.
Als het probleem nu niet is verholpen, moet u controleren dat de lade correct is geïnstalleerd.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Geen papier ingevoerd, handinvoer&41100total=bmp&41100_1txt1=Plaats een vel papier in de sleuf voor handinvoer.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Papier is vastgelopen in de lade&42001total=1&42001_1txt1=Trek de papierlade helemaal uit de printer.&42001_1txt2=Trek het vastgelopen papier uit de printer.&42001_1txt3=Plaats de papierlade weer goed in de printer.&42001_1txt4=Druk op Go.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Papier is vastgelopen in de printer&42003total=1&42003_1txt1=Maak de voorklep open.&42003_1txt2=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&42003_1txt3=LET OP
Nadat de printer is gebruikt, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wacht totdat de printer is afgekoeld, pas dan mag u de onderdelen binnen in de printer aanraken.&42003_1txt4=Trek het vastgelopen papier uit de printer.&42003_1txt5=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Papier is vastgelopen aan de achterkant&42004total=1&42004_1txt1=Maak de achterklep en de fuserdeksel open.&42004_1txt2=LET OP
Nadat de printer is gebruikt, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wacht totdat de printer is afgekoeld, pas dan mag u de onderdelen binnen in de printer aanraken.&42004_1txt3=Trek het vastgelopen papier uit de fuser.&42004_1txt4=Sluit de fuserdeksel en de achterklep.&42004_1txt5=Druk op Go.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Voorklep is open&40021total=bmp&40021_1txt1=Sluit de voorklep.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Fuserdeksel is open&60021total=bmp&60021_1txt1=Sluit de fuserdeksel van de printer.&60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Geheugen vol&30016total=bmp&30016_1txt1=Druk op de toets Go om de resterende gegevens af te drukken.
Als de fout nu nog niet is verholpen, moet u uw document minder ingewikkeld maken of een lagere resolutie gebruiken.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Printer overrun&30017total=bmp&30017_1txt1=Druk op de toets Go om de resterende gegevens af te drukken.
Als de fout nu nog niet is verholpen, moet u uw document minder ingewikkeld maken of een lagere resolutie gebruiken.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Fout in drum&60005total=1&60005_1txt1=Maak de voorklep open.&60005_1txt2=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&60005_1txt3=Reinig de coronadraad in het inwendige van de drum door het groene plaatje voorzichtig een paar maal heen en weer te schuiven. Vergeet niet om dit plaatje weer in de beginstand te zetten alvorens de drumkit en tonercartridge weer in de printer te plaatsen.&60005_1txt4=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Servicemelding&40057total=bmp&40057_1txt1=Zet de printer uit.
Wacht 30 seconden en zet hem weer aan.
Laat de printer 10 minuten aanstaan.
Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum als het probleem nu nog niet verholpen is.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Grijze achtergrond&99991total=bmp&99991_1txt1=Controleer de omgeving van de printer. 
Dit probleem kan worden veroorzaakt door omstandigheden als hoge temperatuur, vochtigheid, enz.
Als het probleem niet is verholpen nadat u een paar pagina's hebt afgedrukt, is de tonercartridge of de drumkit waarschijnlijk beschadigd.
Installeer een nieuwe tonercartridge of drumkit.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Zwarte strepen op de pagina&99992total=1&99992_1txt1=Reinig de coronadraad binnen in de drumkit.&99992_1txt2=Maak de voorklep open.&99992_1txt3=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&99992_1txt4=Reinig de coronadraad in het inwendige van de drum door het groene plaatje voorzichtig een paar maal heen en weer te schuiven. Vergeet niet om dit plaatje weer in de beginstand te zetten alvorens de drumkit en tonercartridge weer in de printer te plaatsen.&99992_1txt5=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&99992_1txt6=Opmerking
Als het probleem niet is verholpen nadat u een paar pagina’s hebt afgedrukt, is de drumkit waarschijnlijk beschadigd. Installeer een nieuwe drumkit.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Zwarte tonervlekken op de pagina&99993total=1&99993_1txt1=Veeg het oppervlak van de cassette met de OPC-riem schoon.&99993_1txt2=Maak de voorklep open.&99993_1txt3=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&99993_1txt4=Duw de groene sluithendel naar beneden en haal de tonercartridge uit de drumkit.&99993_1txt5=Houd het oppervlak van de OPC-drum in het oog en draai aan het tandwiel van de drumkit.&99993_1txt6=Wanneer u hebt bepaald waar de verontreiniging die de fout op de afdruk veroorzaakt zich precies bevindt, veegt u deze plek op de OPC-drum met een wattenstaafje schoon totdat het stof of papierpoeder is verwijderd.&99993_1txt7=Plaats de tonercartridge weer in de drum, de cartridge zal met een klik op zijn plaats schieten.&99993_1txt8=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&99993_1txt9=Opmerking
Als het probleem niet is verholpen nadat u een paar pagina’s hebt afgedrukt, is de drumkit waarschijnlijk beschadigd. Installeer een nieuwe drumkit.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Vage afdruk&99994total=1&99994_1txt1=Controleer de omgeving van de printer. 
Dit probleem kan worden veroorzaakt door omstandigheden als hoge temperatuur, vochtigheid, enz.
Als de hele pagina te licht is, is de tonerbespaarstand misschien geactiveerd. Schakel de tonerbespaarstand uit in het tabblad Geavanceerd van de driver.
Is het probleem nu nog niet verholpen, plaats dan een nieuwe tonercartridge.&99994_1txt2=Veeg het scannervenster binnen in de printer schoon.&99994_1txt3=Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.&99994_1txt4=Maak de voorklep open.&99994_1txt5=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&99994_1txt6=LET OP
Nadat de printer is gebruikt, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wacht totdat de printer is afgekoeld, pas dan mag u de onderdelen binnen in de printer aanraken.&99994_1txt7=Veeg het scannervenster met een zachte, droge doek schoon. &99994_1txt8=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&99994_1txt9=Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de stroomschakelaar aan.&99994_1txt10=Opmerking
Als het probleem niet is verholpen nadat u een paar pagina’s hebt afgedrukt, is de drumkit waarschijnlijk beschadigd. Installeer een nieuwe drumkit.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Witte strepen op de pagina&99995total=1&99995_1txt1=Veeg het scannervenster binnen in de printer schoon.&99995_1txt2=Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.&99995_1txt3=Maak de voorklep open.&99995_1txt4=Trek de drumkit en tonercartridge uit de printer.&99995_1txt5=LET OP
Nadat de printer is gebruikt, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wacht totdat de printer is afgekoeld, pas dan mag u de onderdelen binnen in de printer aanraken.&99995_1txt6=Veeg het scannervenster met een zachte, droge doek schoon. &99995_1txt7=Plaats de drumkit en tonercartridge weer in de printer.
Sluit de voorklep.&99995_1txt8=Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de stroomschakelaar aan.&99995_1txt9=Opmerking
Als het probleem niet is verholpen nadat u een paar pagina’s hebt afgedrukt, is de drumkit waarschijnlijk beschadigd. Installeer een nieuwe drumkit.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END