model=HL2100&BRwwwMDL=Sprn044&TxtLang=Norsk&Lang=no&ihlpTitle=Interaktiv Hjelp&NextBN=Neste&BackBN=Tilbake&IntTab1A=Lysindikasjoner&IntTabCnt11=Klikk på lysillustrasjonene for å lære mer om feilene.&IntTabCnt12=Klikk på feilen i listen under for å finne de mest sannsynlige løsningene.&IntTab2=Dårlig utskriftskvalitet&IntTabCnt2=Klikk på linken til aktuell bildekvalitet.&IntTab3=Flere opplysninger&IntTabCnt3=Klikk på linken til aktuelt spørsmål og svar.&RtnToMenu=Tilbake til menyen&tableCntMain1=Hvordan velger jeg en annen papirkilde for første side?&tableCntMain2=Hvordan endrer jeg utskriftsskalering?&tableCntMain3=Hvordan kan jeg raskt endre skriverinnstillingene?&tableCntMain4=Annet&LEDItemMax=8&LED1Item1=LEDGroup1&LED1Item2=&LED1Title=Dette lyset varsler vanligvis om et problem med toner.&LED2Item1=LEDGroup2&LED2Item2=&LED2Title=Dette lyset varsler vanligvis om at det er lite toner igjen.&LED3Item1=LEDGroup2&LED3Item2=LEDGroup3&LED3Title=Dette lyset varsler vanligvis om et problem med toner og trommel.&LED4Item1=LEDGroup3&LED4Item2=&LED4Title=Denne lyskombinasjonen varsler vanligvis om et problem med trommel.&LED5Item1=LEDGroup6&LED5Item2=&LED5Title=Denne lyskombinasjonen varsler vanligvis om diverse problemer.&LED6Item1=LEDGroup4&LED6Item2=&LED6Title=Dette lyset varsler vanligvis om et problem med papir.&LED7Item1=LEDGroup5&LED7Item2=&LED7Title=Denne lyskombinasjonen varsler vanligvis om diverse problemer.&LED8Item1=LEDGroup7&LED8Item2=&LED8Title=Denne lyskombinasjonen varsler vanligvis om diverse problemer.&LEDGroup1Title=Toner-lys på. &LEDGroup1Num=2&LEDGroup1Err1=40038&LEDGroup1Err2=60144&LEDGroup2Title=Toner-lyset blinker. Ready-lys på.&LEDGroup2Num=1&LEDGroup2Err1=10006&LEDGroup3Title=Drum-lyset blinker. Ready-lys på.&LEDGroup3Num=1&LEDGroup3Err1=62003&LEDGroup4Title=Error-lys på.&LEDGroup4Num=2&LEDGroup4Err1=41200&LEDGroup4Err2=41100&LEDGroup5Title=Error-lys blinker. &LEDGroup5Num=7&LEDGroup5Err1=40021&LEDGroup5Err2=60021&LEDGroup5Err3=42001&LEDGroup5Err4=42003&LEDGroup5Err5=42004&LEDGroup5Err6=30016&LEDGroup5Err7=30017&LEDGroup6Title=Drum-lyset blinker.Error-lys blinker. &LEDGroup6Num=1&LEDGroup6Err1=60005&LEDGroup7Title=Alle lys blinker.&LEDGroup7Num=1&LEDGroup7Err1=40057&PrintName0=Se i brukermanualen hvis du ikke finner et eksempel ovenfor på problemet du opplever med utskriftskvaliteten.&PrintName1=Grå bakgrunn&PrintErr1=99991&PrintName2=Svarte linjer på langs av siden&PrintErr2=99992&PrintName3=Svarte tonermerker på tvers av siden&PrintErr3=99993&PrintName4=Utydelig utskrift&PrintErr4=99994&PrintName5=Hvite linjer på langs av siden&PrintErr5=99995&MenuEnd=End&askYN=Kunne du avklare papirstoppen?&askYES=Ja&askNO=Nei&10001title=Klar&41xxxhlp=41zYY&42xxxhlp=42Yzz&40038hlp=40038&40038title=Tom for toner&40038total=1&40038_1txt1=Åpne frontdekslet.&40038_1txt2=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&40038_1txt3=Trykk ned den grønne låsehendelen, og trekk deretter tonerkassetten ut av trommelenheten.&40038_1txt4=Pakk ut den nye tonerkassetten. Hold kassetten rett med begge hender, og rist den forsiktig fra side til side fem-seks ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten.&40038_1txt5=Ta av beskyttelsesdekselet.&40038_1txt6=Sett den nye tonerkassetten på plass i trommelenheten, du skal kunne høre at den låses på plass. Hvis du setter den korrekt på plass, vil låsehendelen løfte seg automatisk.&40038_1txt7=Rengjør koronawiren inne i trommelen ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger. Still haken tilbake til utgangsstillingen før du setter trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.&40038_1txt8=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&40038_1page=8&40038_1swf=210011.swf&60144hlp=60144&60144title=Tonerkassettfeil&60144total=bmp&60144_1txt1=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten og sett den tilbake i skriveren igjen. 
Påse at trommelenheten og tonerkassetten er satt korrekt i.&60144_1swf=210012.swf&10006hlp=10006&10006title=Lite toner&10006total=bmp&10006_1txt1=Tonerkassetten er nesten utslitt. Det er på tide å tenke på å kjøpe ny tonerkassett.
Denne lyskombinasjonen er bare et varsel, og skriveren vil fortsette å skrive ut. Du kan imidlertid oppleve at utskriftskvaliteten synker etter hvert som du skriver. 
Når tonerlyset tennes, stanser skriveren å skrive ut.&10006_1swf=210021.swf&62003hlp=62003&62003title=Trommelenheten er nesten utslitt&62003total=1&62003_1txt1=Trommelen er snart utslitt. Kjøp ny trommelenhet for å erstatte den som er i bruk.&62003_1txt2=Åpne frontdekslet.&62003_1txt3=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&62003_1txt4=Trykk ned den grønne låsehendelen, og trekk deretter tonerkassetten ut av trommelenheten.&62003_1txt5=Pakk ut den nye trommelenheten.&62003_1txt6=Sett den nye tonerkassetten på plass i trommelenheten, du skal kunne høre at den låses på plass. Hvis du setter den korrekt på plass, vil låsehendelen løfte seg automatisk.&62003_1txt7=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.&62003_1txt8=Nullstill trommeltelleren i henhold til instruksjonene som følger med trommelenheten.&62003_1txt9=Lukk frontdekslet.&62003_1page=9&62003_1swf=210031.swf&412YYhlp=41200&41200title=Ikke papir fra magasin 1&41200total=bmp&41200_1txt1=Det er ikke papir i magasin 1. Plasser papir i magasinet. Trykk på Go-knappen.
Hvis dette ikke avklarer feilen, påse at magasinet er satt korrekt i.&41200_1swf=210041.swf&411YYhlp=41100&41100title=Ikke papir fra manuell matespalte&41100total=bmp&41100_1txt1=Før inn et ark i den manuelle matespalten.&41100_1swf=210056.swf&42Y01hlp=42001&42001title=Det er papirstopp i magasinet&42001total=1&42001_1txt1=Trekk papirmagasinet helt ut av skriveren.&42001_1txt2=Ta papiret som har satt seg fast, ut av skriveren.&42001_1txt3=Sett papirmagasinet skikkelig tilbake i skriveren.&42001_1txt4=Trykk på Go-knappen.&42001_1page=4&42001_1swf=210053.swf&42Y03hlp=42003&42003title=Det er papirstopp inne i skriveren&42003total=1&42003_1txt1=Åpne frontdekslet.&42003_1txt2=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&42003_1txt3=FORSIKTIG
Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Vent til skriveren er nedkjølt før du berører de innvendige delene i skriveren.&42003_1txt4=Ta papiret som har satt seg fast, ut av skriveren.&42003_1txt5=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&42003_1page=5&42003_1swf=210054.swf&42Y04hlp=42004&42004title=Det er papirstopp på baksiden av skriveren&42004total=1&42004_1txt1=Åpne bakdekslet og fikseringsdekslet.&42004_1txt2=FORSIKTIG
Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Vent til skriveren er nedkjølt før du berører de innvendige delene i skriveren.&42004_1txt3=Trekk papiret som har satt seg fast, ut av fikseringsenheten.&42004_1txt4=Åpne fikseringsdekselet og bakdekselet.&42004_1txt5=Trykk på Go-knappen.&42004_1page=5&42004_1swf=210055.swf&40021hlp=40021&40021title=Frontdekslet er åpent&40021total=bmp&40021_1txt1=Lukk frontdekslet.&40021_1swf=210051.swf&60021hlp=60021&60021title=Dekslet på fikseringsenheten er åpent&60021total=bmp&60021_1txt1=Lukk skriverens fikseringsdeksel. &60021_1swf=210052.swf&30016hlp=30016&30016title=Ikke nok minne&30016total=bmp&30016_1txt1=Trykk på Go-knappen for å skrive ut resten av dataene i skriverminnet. 
Hvis dette ikke avklarer problemet, reduser utskriftsoppløsningen eller reduser dokumentets kompleksitet.&30016_1swf=210012.swf&30017hlp=30017&30017title=Utskriftsfeil&30017total=bmp&30017_1txt1=Trykk på Go-knappen for å skrive ut resten av dataene i skriverminnet. 
Hvis dette ikke avklarer problemet, reduser utskriftsoppløsningen eller reduser dokumentets kompleksitet.&30017_1swf=210012.swf&60005hlp=60005&60005title=Trommelfeil&60005total=1&60005_1txt1=Åpne frontdekslet.&60005_1txt2=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&60005_1txt3=Rengjør koronawiren inne i trommelen ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger. Still haken tilbake til utgangsstillingen før du setter trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.&60005_1txt4=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&60005_1page=4&60005_1swf=210059.swf&40057hlp=40057&50003hlp=40057&50010hlp=40057&50004hlp=40057&50005hlp=40057&60004hlp=40057&50000hlp=40057&50001hlp=40057&50002hlp=40057&30035hlp=40057&50006hlp=40057&50030hlp=40057&40057title=Service kreves&40057total=bmp&40057_1txt1=Slå av skriveren. 
Vent i 30 sekunder og slå den på. 
La skriveren stå med strøm på i ti minutter. 
Kontakt autorisert servicesenter hvis problemet ikke avklares.&40057_1swf=210061.swf&99991hlp=99991&99991title=Grå bakgrunn&99991total=bmp&99991_1txt1=Kontroller skrivermiljøet. 
Forhold slik som høy temperatur, fuktighet osv. kan forårsake denne utskriftsfeilen.
Hvis du ikke løser dette problemet ved å skrive ut noen få sider, kan tonerkassetten eller trommelenheten være skadet.
Sett inn en ny tonerkassett eller trommelenhet.&99991_1swf=210071.swf&99992hlp=99992&99992title=Svarte linjer på langs av siden&99992total=1&99992_1txt1=Rengjør koronawiren i trommelenheten.&99992_1txt2=Åpne frontdekslet.&99992_1txt3=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&99992_1txt4=Rengjør koronawiren inne i trommelen ved å skyve den grønne haken forsiktig fra venstre til høyre og høyre til venstre flere ganger. Still haken tilbake til utgangsstillingen før du setter trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.&99992_1txt5=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&99992_1txt6=Merknad
Hvis problemet ikke avklares etter utskrift av noen få sider, kan trommelenheten være skadet. Sett inn en ny trommelenhet.&99992_1page=6&99992_1swf=210072.swf&99993hlp=99993&99993title=Svarte tonermerker på tvers av siden&99993total=1&99993_1txt1=Tørk av OPC-trommelens overflate.&99993_1txt2=Åpne frontdekslet.&99993_1txt3=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&99993_1txt4=Trykk ned den grønne låsehendelen, og trekk deretter tonerkassetten ut av trommelenheten.&99993_1txt5=Drei tannhjulet til trommelenheten for hånd mens du ser på overflaten til OPC-sylinderen.&99993_1txt6=Når du har funnet merket på trommelen, fjerner du alt støv og papirpulver på overflaten til OPC-sylinderen med en bomullspinne.&99993_1txt7=Sett tonerkassetten inn i den nye trommelen. Du skal høre et klikk når den er på plass.&99993_1txt8=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&99993_1txt9=Merknad
Hvis problemet ikke avklares etter utskrift av noen få sider, kan trommelenheten være skadet. Sett inn en ny trommelenhet.&99993_1page=9&99993_1swf=210073.swf&99994hlp=99994&99994title=Utydelig utskrift&99994total=1&99994_1txt1=Kontroller skrivermiljøet. 
Forhold som høy temperatur, fuktighet osv. kan forårsake denne utskriftsfeilen.
Hvis hele siden er for lys, kan du slå på tonersparemodus. Slå av tonersparemodus i kategorien Avansert i skriverdriveren.
Hvis problemet ikke løses, prøv å installere en ny tonerkassett.&99994_1txt2=Tørk av skannervinduet inne i skriveren.&99994_1txt3=Slå av strømbryteren på skriveren, og trekk deretter ut strømkabelen.&99994_1txt4=Åpne frontdekslet.&99994_1txt5=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&99994_1txt6=FORSIKTIG
Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Vent til skriveren er nedkjølt før du berører de innvendige delene i skriveren.&99994_1txt7=Tørk forsiktig av skannervinduet med en myk, tørr klut. &99994_1txt8=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&99994_1txt9=Koble skriveren til igjen, og slå deretter på strømmen.&99994_1txt10=Merknad
Hvis problemet ikke avklares etter utskrift av noen få sider, kan trommelenheten være skadet. Sett inn en ny trommelenhet.&99994_1page=10&99994_1swf=210074.swf&99995hlp=99995&99995title=Hvite linjer på langs av siden&99995total=1&99995_1txt1=Tørk av skannervinduet inne i skriveren.&99995_1txt2=Slå av strømbryteren på skriveren, og trekk deretter ut strømkabelen.&99995_1txt3=Åpne frontdekslet.&99995_1txt4=Trekk ut trommelenheten og tonerkassetten.&99995_1txt5=FORSIKTIG
Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Vent til skriveren er nedkjølt før du berører de innvendige delene i skriveren.&99995_1txt6=Tørk forsiktig av skannervinduet med en myk, tørr klut. &99995_1txt7=Sett trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
Lukk frontdekslet.&99995_1txt8=Koble skriveren til igjen, og slå deretter på strømmen.&99995_1txt9=Merknad
Hvis problemet ikke avklares etter utskrift av noen få sider, kan trommelenheten være skadet. Sett inn en ny trommelenhet.&99995_1page=9&99995_1swf=210075.swf&EndOfTxt=END